介绍
主菜单
选项
下载
代理服务器
站点探测器
URL 嗅探器
eMule
捕获链接

代理列表
显示目前的代理服务器基本信息。点击标题"名称"、"服务器"、"端口"、"类型"和"耗时"可以排序。
添加
添加一个新的代理服务器到列表中。

| 名称 代理服务器的名称。 服务器和端口 代理服务器的地址和端口号。对于某种类型的代理服务器来说，端口号基本上是使用标准的设置，HTTP类型端口号是1813、3128或者8080，SOCKS4&5类型的是1080。 类型

HTTP<CONNECT>、SOCKS4&5是全功能代理，能很好地支持全部协议。HTTP<GET>对大部分FTP无效，所以传送带支持得不是很好，但它能支持MMS（HTTP）和RTSP（HTTP隧道）协议。

需要验证、用户名和口令

如果代理服务器需要验证就请输入验证信息。

NTLM

指定使用NTLM登录协议。如果有域名，域名紧跟在用户名后，之间以‘/’隔开，例如，"Kevin/WORKGROUP"，"Kevin"是用户名，"WORKGROUP"是域名。

不使用缓存

有的代理服务器会把已浏览过的内容保存到自己的缓存中，下次再有读取该内容的请求时代理服务器直接从缓存中读取。"不使用缓存"是要求代理服务器不要使用缓存。

被动模式

只有 SOCKS 类型的代理不但支持被动模式同时也支持主动模式。

验证

验证代理的可靠性，决定是保留还是删除。注意，这里的验证情况不会反应在代理列表中。

编辑
编辑选择的代理服务器信息。多项选择时，只能对"代理类型"、"设置"进行修改。
删除
删除选择的代理服务器。
导入
导入代理服务器列表。
导出
将选择的条目保存为文本文件。文本文件每行一个代理信息，最简单的格式是"IP:端口号@协议"。

| 导入导出条目 "服务器"、"端口"和"类型"是必选项，所以条目中只包含"用户名"、"密码"和"名称"。选择则导入/导出。 上移/下移 决定选择条目导入/导出的顺序。 分隔符

指定某个符号作为条目与条目之间的界限，一般是":"（冒号）。例如，127.0.0.1:8888@HTTP:username:password，类型前的符号是"@"，不能指定。

继续

下一步。

验证
验证代理的可靠性，决定是保留还是删除。选取多个可以同时验证，没有提示但测试完成会将结果显示在代理列表中。

| 测试站点 希望通过代理连接的目标服务器。应该选一个长期比较固定的站点，例如Microsoft。 暂停 测试中可以随时暂停。 信息

显示日志文本以便判断代理的优良性。