[LANGUAGE]
System=Systemadministration 
Stream=Stromadministration
Storage=Speicheradministration
Accounts=Nutzer verwalten
Network=Netzwerkadministration
PTZ=PTZ-Administration
Exit=Abmelden
IPCam Setting=Kameraeinrichtung
Ok=Ja
Cancel=absagen
System Setting=System einrichten
Maintenance=Systempflegung 
Logs=Logbuchadministration
Device name:=Anlagenname:
Product SN:=Das Produkt ID:
Version:=Software Version:
Product Type:=Produkt Modell:
Format:=Datumsformat:
Date Time:=Datum und Zeit:
CloudSEE ID:=nvsip ID
nvsip Port:=nvsip Tor:
nvsip Port Modified, Restart to Enable It ?=nvsip Tornummer geändert. Wollen Sie sofort Neustart, um die Änderung wirksam zu machen?
Language:=Systemsprache:
Web Service=Web-Service
Enable mobile server=Mobiltelefonservice starten
Port:=Servicetor:
Quality:=Qualität:
FPS:=Bildwiederholfrequenz:
Date...=Zeit einrichen...
Default Setting=Standardeinrichtung 
Enable talk server=Stimmengegensprechverkehr erlauben
high=Hoch
middle=Mit
low=Nied
25=Fließendest
20=Fließender
15=Fließend
10=Nidere Bandweit
5=Nideste Bandweit
Time automatically=Netzwerkzeiteinstellung
NTP Server:=Zeiteinstellungsserver 
NTP Interval(Hour):=Zeiteinstellungsabstand (Stunde):
Hour=Stunde
Time Setting=Zeit einrichen
Focus Helper=Scharfeinstellungshilfe 
Update method:=System aktualisieren
Select...=durchschauen
Progress:=Aktualisierungsprogress:
Update begin=aktualisieren
Cancel=absagen
Restart=Anlage Neustart
Recovery=System wiederherstellen
WEB Update=Webseite aktualisieren
File Update=Datei aktualisieren
Device is busing refuse update request.=Anlage beschäftigt. Aktualisierungsantrage verweigert
Start update module failed.=Start der Aktualisierungsmodule gescheitert
Send data error.=Datenverkehr fehlerhaft
Burning:=Schreibensprogress 
Update Success=Aktualisierung fertig
Update Failed=Fehlgeschlagen beim Update
Open update file failed please check if the update file exist=Öffnen der Datei gescheitert. Prüfen Sie, ob Aktualisierungsdatei besteht!
Open Version file fail=Öffnen der Versionsdatei gescheitert
Download:=Unterladungsprogress:
Restart the device, are you sure?=Beim Neustart der Anlage wird die Verbindung unterbrochen. Ja oder nein?
Recover the device, are you sure?=Einrichtungswiederherstellung braucht einen Neustart der Anlage. Diese Verbindung wird damit unterbrochen. Ja oder nein?
Update the device, are you sure?=Das System beginnt bald mit dem Neustart. Fortsetzen?
Update ok, restart the device now?=Systemaktualisierung fertig. Sofort Neustart von Kamera?
Latest version don't need update.=Version ist schon neueste!
Upgrade file does not match.=Unentsprechende Aktualisierungsdatei
Checksum error!=Überprüfung der Aktualisierungsdatei fehlerhaft!
Update error please retry.=Aktualisierung fehlerhaft. Erneut aktualisieren!
User No Permission=Der Benutzer hat keine Berechtigung!
Connect server failed.=Zeitüberschreitung der Verbindung mit Aktualisierungsserver. Prüfen Sie das Kameranetz!
Update with FTP Background. You can leave here now.=Das System führt bald im Hintergrund FTP-Aktualisierung durch. Sie dürfen jetzt diese Seite schließen.
FTP Update=FTP-Aktualisierung
Date=Datum
Refresh=Aktualisieren
Print=drucken
Save=speichern
File already exists overwrite it?=Datei existiert bereits. Decken?
No Printer=Keinen Drucker erkannt
Print Fail=Drucken gescheitert
Print %.4d-%.2d-%.2d Log, are you sure?=Wollen Sie die Systemlogbuchliste vom %.2d Datum %.2d Monate %.4d Jahr tatsächlich drucken?
IPC Sys Note Info=Netzwerkkamerasystemlogbuchnotizliste 
Print time:%.4d-%.2d-%.2d %.2d:%.2d=Druckenszeit: %.4d Jahr %.2d Monate %.2d Datum %.2d Uhr %.2d Minute
Format:=Datumsformat:
Date:=Zeit und Datum:
Server01-U=Unicom 1
Server02-T=Telekommunikation 1
Server03-T=Telekommunikation 2
OSD position:=OSD Position:
LEFT_TOP=obenlinks
LEFT_BOTTOM=untenlinks
RIGHT_TOP=obenrechts
RIGHT_BOTTOM=untenrechts
HIDE=verstecken
IPCam Setting=Kameraeinrichtung
Ok=Ja
Cancel=absagen
Video=Audio einrichten
Region Cover=Bereich maskieren
Motion Detect=Bewegen Detektion
Alarm Parameters=Alarmierungsparameter
Video Stream1:=HD-Strom
Resolution:=Auflösung
Frame Rate:=Bildwiederholfrequenz:
MBPH:=Videoqualität:
Video Stream2:=SD-Strom
Mobile Phone Stream=Internetstrom
Default Setting=Standardeinrichtung
Bitrate Control=Bitrate kontrollieren
Min QP=QP minimal
Max QP=QP maximal
CBR=Feste Bitrate
VBR=Variable Bitrate
Max Qp Should be Bigger=QP maximal muss größer als QP maximal sein
Image=Bildsteuerung
Brightness:=Helligkeiten:
Saturation:=Chroma:
Default Setting=Standardeinrichtung
Contrast:=Kontrast:
Sharpness:=Schärfe:
Sence:=Szene 
InDoor=Innerhalb des Raums
OutDoor=Außerhalb des Raums
Default Setting=Standard
Modeone=Weich
AUTO AWB=Automatischer Weißabgleich
MIRROR=Bildschirmspiegel
TURN=Bildschirm drehen
NOCOLOUR=Schwartzweißmodus 
Enable WDR=WDR starten
WDR Changed, Reboot to Effect ?=WDR geändert. Wollen Sie Neustart, um die Änderung wirksam zu machen?
Software Cut:=Software-CUT
Sensitivity:=Sensitivität:
Enable private area=Videosperrung einschalten
Refresh Photo=Das Bild erfrischen
Save Settings=Einrichtung speichern
Dragging the mouse for the area, right cancel area.=Bewegen Sie die Maus, um Gebiet zu markieren. Markierungswiederrufen mit der rechten Tast.
Enable=Bewegungsprüfung starten
Sensitivity:=Sensitivität:
Send Alarm To Client=Alarm an Auftraggeber senden
Send Alarm E-Mail=Alarm an E-Mail senden
Refresh Photo=Das Bild erfrischen
Save Settings=Einrichtung speichern
Alarm duration:=Alarm Dauerzeit:
E-Mail Setup=Mail einrichten
Sender:=Sender 
Server:=Server:
UserID:=Benutzername:
Passwd:=Passwort:
Port:=Tor
Crypto:=Verschlüsselung:
Receiver1:=Aderesse von Empfänger 1:
Receiver2:=Aderesse von Empfänger 2:
Receiver3:=Aderesse von Empfänger 3:
Receiver4:=Aderesse von Empfänger 4:
Snapshot=Schnappschussanlage 
Default Setting=Standardeinrichtung
Email Test=Testmessage senden
Email succeed, please check your mailbox=Senden der Testmessage erfolgreich. Bestätigen Sie es in Mailbox.
Email fail, please check your parameter=Senden der Testmessage gescheitert. Prüfen Sie Ihre Parametereinrichtung.
Email Result=E-Mail-Prüfungsergebnis
Seconds=Sekunde
None=Speicherungsanlage nicht gefunden
Unformatted=Unformatiert
Storeage is full=Speicherungsanlage schon voll
Recording...=Videoaufnahmen.....
Get ready=bereits
IPCam Setting=Kameraeinrichtung
Ok=Ja
Cancel=absagen
Management=Speicheradministration
Start recording failed=Öffnen vom Video gescheitert
Stop recording failed=Stoppen vom Video gescheitert
Failed=Fehlgeschlag beim Formatierer
Succeed=Formatierung fertig
Store Card=Speicherkarte 
Already used=benutzt
Stop Record=Video aufhören
Start Record=Videoaufnahm starten
Devices list:=Anlagenliste:
Refresh Lists=Liste erfrischen
Device status:=Anlagenzustand:
Used Space:=Gebrauchszustand:
Format=formatieren
Format the SD card are you sure?=Wollen Sie SD-Karte formatieren?
IPCam Setting=Kameraeinrichtung
OK=Ja
Exit=Abmelden
Management=Nutzer verwalten
User Setting=Accountadministration 
User:=Account
Group:=Gruppierung:
Description:=Anweisung:
Password:=Passwort:
Confirm:=Passwort bestätigen
Refresh Lists=Liste erfrischen
Add Account=zunehmen
Delete=löschen
Modify=ändern
User=Benutezername
Group=Gruppierung
Description=Anweisung 
Administrator=Administrator
User=Normaler Benutzer
New User=Neuer Account
User already exist please check the input!=Der Benutzer besteht bereits. Prüfen Sie den Benutzernamen!
Please input user and password!=Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein!
The confirm passwd is different from passwd above!=Passwort unübereinstimmend!
Please input the user to delete!=Geben Sie den zulöschenden Benutzernamen ein!
The user to delete is not exist!=Zulöschender Benutzer besteht nicht!
Please input user and password to modify!=Geben Sie den zuändernden Benutzernamen sowie dessen Passwort ein!
The user to modify is not exist!=Zuändernder Benutzer besteht nicht!
The counts of user are limited!=Benutzer schon voll!
Password incorrect!=Eingegebenes Passwort flsch!
Guest=Besuch 
Please Select The Account=Wählen Sie das Benutzerkonto Bitte
No Permission !=Der Benutzer hat keine Berechtigung!
Net Management=Netzwerkadministration
Default Conn:=Standardverbindung:
ETH Conn:=Kabelverbindung:
PPPOE Conn:=DFÜ-Verbindung:
WIFI Conn:=Unverbunden
User Name:=Benutzername:
Passwd:=Passwort
Refresh=Aktualisieren
Connect=verbinden
Net Info=Netzwerkinformation
IP Address:=IP-Adresse:
Net Mask:=Netzmaske:
Gateway:=Standard-Gateway:
DNS:=Domain-Name-Server:
MAC:=NIC-Adresse:
CloudSEE ID:=nvsip ID:
nvsip Status:=nvsip Zustand:
Online=online
Offline=nicht online
Disconnect=ausschalten
Please Refresh Net List First!=Zuerst Netzwerkliste erneuern!
User And Passwd Cann't Empty!=Benutzername und Passwort dürfen nicht leer sein
Connecting=Verbunden……
Connect Succeed=Erfolg ber der Verbindung
Connect Fail=Fehlgeschlage bei der verbindung
Connect Timeout=Verbindung Zeit überschreitend
Disconnecting=Ausschalten……
Disconnect Succeed=Erfolg bei der Ausschaltung
Disconnect Fail=Unterbrechung gescheitert
Disconnect Timeout=Zeitüberschreitung
Search In Net=Netzwerk suchen
Not Found In Net!=Kein Netzwerk ausgesucht!
Passwd Cann't Empty!=Passwort darf nicht leer sein!
Management=Netzwerkadministration
Network Type:=Standardverbindung:
Ethernet=Kabelverbindung:
PPPOE=DFÜ-Verbindung:
WIFI=Unverbunden
ID:=Benutzername:
Passwd:=Passwort:
Search=Suchen
Connect=verbinden
ID:=Account
SSID:=Drahtlose SSID
Network Info=Netzwerkinformation
IP:=IP-Adresse:
Netmask:=Netzmaske:
Gateway:=Standard-Gateway:
DNS:=Domain-Name-Server:
MAC:=NIC-Adresse:
DHCP=Adresse automatisch erlangen
CloudSEE ID:=nvsip ID:
nvsip Status:=nvsip Zustand:
Online=online
Offline=nicht online
Disconnect=ausschalten
Please search SSID at first!=Zuerst Drahtlose SSID suchen!
ID or Passwd Cann't be empty!=Benutzername und Passwort dürfen nicht leer sein
Connecting=Verbinden...
Connect Succeed=Erfolg ber der Verbindung
Connect Failed=Fehlgeschlage bei der verbindung
Connect Timeout=Verbindung Zeit überschreitend
Disconnecting=Ausschalten……
Disconnect Succeed=Erfolg bei der Ausschaltung
Disconnect Fail=Unterbrechung gescheitert
Disconnect Timeout=Zeitüberschreitung
Searching WIFI SSID=Netzwerk suchen
Not found WIFI SSID!=Kein Netzwerk ausgesucht!
Passwd cann't be NULL!=Passwort darf nicht leer sein!
ID or password can not be emputy!=Benutzername und Passwort dürfen nicht leer sein
Please refresh and select WIFI AP!=Wählen Sie das zuverbindende drahtlose Netzwerk!
Restart to enable the changing, are you sure?=Änderung der Netzwerkeinrichtung braucht einen Neustart der Anlage. Ja oder nein?
Refresh=Aktualisieren
Ok=Ja
Exit=Abmelden
User No Permission=Der Benutzer hat keine Berechtigung!
The Last byte of the IP Should not be 255=Die 4. Byte der IP-Adresse soll nicht 255 sein.
IPCam Setting=Kameraeinrichtung
Iris=Iris
Focus=Focus
Zoom=Zomm
Assist=AUX
Speed=Die Geschwendigkeit
Preset=Voreinstellen Ort
Patrol=Patrouille 
Path & Watch=Ortslinie und Erwartung
Path=Ortslinie
Scan=Scannen 
Name=Name 
Add=hinzufügen
Delete=löschen
Call=aufrufen
Preset(%d)=Voreinstellen Ort(%d)
The Speep is 1~255=Geschwindigkeit zwischen 1-255
This is beyond the Total!=Achtung: über die Anzahl von Presetting-Bit
Error:This Presetting Location Number has been used!=Fehler: Wiederholung Presetting-Bit. Andere Presetting-Bit gebrauchen!
Stay Time=Hältzeit
Start=starten
Stop=stoppen 
Record Path=Ortslinie aufnehmen
Record=Aufnahme 
Finish=Feitig
Watch=erwarten
Wait Time=Wartungszeit 
Left Limit=Linke Grenze
Right Limit=Rechte Grenze
Start Scan=Scannen starten
Stop Scan=Scannen stoppen
Various Scan=Patternscan 
NULL=NULL
Patrol Speed=Fahrtgeschwindigkeit
Patrol Path=Cruise Line
Patrol-1=Cruise Line-1
Patrol-2=Cruise Line-2
Path-1=Ort-1
Path-2=Ort-2
Path-3=Ort-3
Path-4=Ort-4
Full Speed=Vollgas
1/2 Speed=1/2Geschwindigkeit
1/4 Speed=1/4Geschwindigkeit
1/8 Speed=1/8Geschwindigkeit
1/16 Speed=1/16Geschwindigkeit
1/32 Speed=1/32Geschwindigkeit