Wie im Bildvergleich verglichen wird |

Ausrichtung des Bildinhaltes Sie können Bilder miteinander vergleichen, deren Darstellung in der Größe verändert wurde, oder die gedreht, gespiegelt, abgeschnitten oder gestutzt wurden. Wählen Sie Autom. skalieren , um das kleinere Bild automatisch an die Maße des größeren anpassen zu lassen.

Wählen Sie Im Uhrzeigersinn drehen oder Gegen den Uhrzeigersinn drehen , um das aktuelle Bild um 90 Grad nach rechts oder links zu drehen.

Wählen Sie Horizontal spiegeln oder Vertikal spiegeln , um das aktuelle Bild über seine Y-Achse oder X-Achse zu spiegeln.

Wenn eines der Bilder eine gestutzte Version des anderen ist, können Sie die Maus über den Unterschiedanzeigebereich ziehen, um die Position der oberen linken Ecke des rechten Bildes auszurichten. Um diesen Versatz wieder auf (0,0) zurückzusetzen, wählen Sie Unterschiedsversatz zurücksetzen oder klicken Sie einfach auf die Versatzanzeige. Zur Feinausrichtung verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Versatz jeweils um ein Pixel weiterzubewegen, oder Strg+Pfeiltasten, um den Versatz um mehrere Pixel weiterzuschieben. Beachten Sie, dass der Unterschiedsbereich ausgewählt sein muss, damit die Bewegung per Tastatur funktioniert.

Toleranzmodus

Wählen Sie Toleranzmodus , damit die Pixel im Unterschiedbereich Übereinstimmungen, unwichtige Unterschiede und wichtige Unterschiede kennzeichnen. Dieser Modus verwendet eine einstellbare Toleranz, die den höchsten Unterschiedsgrad festlegt, der noch als unwichtig angesehen wird. Sie können außerdem Ersetzungen definieren, um bestimmte Farbabweichungen zwischen den Bildern zu ignorieren. Standardmäßig werden Graustufen für Übereinstimmungen, Blaustufen für unwichtige Unterschiede und Rotstufen für wichtige Unterschiede verwendet. Sie können diese Farben nach Ihren eigenen Wünschen anpassen. (Siehe Bildvergleichsfarben.)

Markieren Sie Unwichtige Unterschiede ignorieren , um sämtliche Unterschiede zu ignorieren, die geringer oder gleich der Toleranz sind. Diese werden dann genauso behandelt wie identische Pixel.

Abweichungsgradmodus

Wählen Sie Abweichungsgradmodus , damit Pixel im Unterschiedbereich den Grad der Abweichung zwischen den Bildern darstellen. Schwarze Pixel werden für Übereinstimmungen verwendet, während gelbe Pixel Unterschiede kennzeichnen. Die Helligkeit gibt den Grad der Abweichung an.

Mischungsmodus

Wählen Sie Ansicht > Mischungsmodus , um einen einstellbaren Mischungsprozentsatz zur Bildmischung zu verwenden. Setzen Sie den Prozentsatz herunter, um das rechte Bild deutlicher durchscheinen zu lassen.