复读模式2 一键复读

此功能现已关闭，仅在最高阶的完整模式中开放。

说明: 正常情形下，并不需要这类功能， 因为即使无任无任何字幕文件，使用者仍可用“波形产生器”中的“产生 srt ”功能，得出时间轴档，配合波形界面，应该是可满足大部份的复读需求。

一键复读: A-B_2s, A-B_3s
1、A-B_2s : A-B段循环( 2 stages 2阶式 )。
2、A-B_3s : A-B段循环( 3 stages 3阶式 )。
A-B_2s
利用快速键 F3 在 2 个 相位中切换。
相位 1 ：记录复读起点。
相位 2 ：记录终点，并开始复读。
相位 1 ：记录新复读起点( 即之前的终点) ，并停止复读模式。
相位 2 ：.............
A-B_3s
利用快速键 F4 在 3 个 相位中切换。
相位 1 ：记录复读起点。
相位 2 ：记录终点，并开始复读。
相位 3 ：停止复读模式。
此二者的差别在于
二阶式适用于连续的复读( 前次终点即新一次的起点)。
三阶式适用于非连续的情形。