Как снимать фотографии для качественных панорамных снимков |

| Инструкции и сведения, содержащиеся в данном разделе, помогут разобраться в технических вопросах панорамной фотосъемки.

| Наилучшие настройки фотокамеры | Печать данной страницы
| Использование штатива
| Перекрытие фотографий
| Создание групп фотографий
| Советы общего характера
| Контрольный список для фотографирования

| Наилучшие настройки фотокамеры К началу страницы Установка экспозиции вручную* Проанализируйте параметры сюжета съемки в режиме приоритета апертуры или приоритета затвора, определите значение экспонометра в наиболее яркой области снимка для предотвращения переэкспозиции и установите вручную значения апертуры и выдержки для всей серии снимков.

Почему? При автоматической экспозиции незначительные изменения освещенности для каждого фотоснимка могут привести к значительным различиям изображений в перекрывающихся областях снимков. При этом на финальной панораме могут наблюдаться заметные расхождения в оттенках светлого и темного.

Отключение автофокуса*
Отключение функции автоматической фокусировки. При этом для всей серии снимков панорамы используется одно и то же значение фокусного расстояния.

Почему? При использовании различных значений фокусного расстояния могут возникнуть несоответствия изображений, которые будет невозможно устранить при сшивке.

Отключение автоматического баланса белого*
Отключите режим установки автоматического баланса белого в фотокамере. Установите баланс белого вручную и используйте одно и то же значение для всех фотоснимков панорамы.

Почему? При включенной функции автоматического баланса белого незначительные изменения условий съемки могут привести к значительным цветовым различиям на фотоснимках.

Используйте одно и то же значение экспозиции*
Перед началом съемки с помощью встроенного экспонометра определите значение выдержки, подходящее для всего набора снимков. Используйте это значение. При крайней необходимости использовать для определенных снимком другое значение выдержки (из-за сильного перепада освещенности) используйте значение выдержки, максимально близкое к исходному значению.

Почему? Как правило, панорамные изображения сшиваются более качественно при более равномерной освещенности. Различия в значениях экспозиции могут привести к значительным визуальным различиям перекрывающихся областей фотоснимков. При этом финальная панорама может выглядеть неравномерной.

Отключите вспышку
Не пользуйтесь вспышкой. При наличии в фотокамере режима съемки с автоматической вспышкой отключите его.

Почему? Дистанция и область действия вспышки фотокамеры ограничены. Это может привести к появлению теней, форма и положение которых будут различны на разных фотоснимках. Эти расхождения могут усложнить процесс распознавания программным обеспечением соответствующих областей на смежных фотоснимках.

Не изменяйте значения размера и качества
Используйте одно и то же значение размера (разрешения) и качества (например «высокое») для всех фотоснимков.

Почему? Сшивка фотоснимков различного размера невозможна.

* Эта функция может отсутствовать в имеющейся фотокамере.

Использование штатива К началу страницы

По возможности всегда пользуйтесь штативом
При съемке фотографий для панорамы исключительно важно соблюдать неизменное положение фотокамеры для всех снимков. Простейшим способом для этого является использование штатива.

При съемке круговых панорам штатив обеспечивает соответствие уровня для первого и последнего снимков.

Если в имеющемся штативе отсутствует встроенная регулировка уровня, можно приобрести отдельный специальный жидкостный уровень, устанавливаемый на башмак фотокамеры.*

Снимайте без штатива, только если его использование невозможно
Если использование штатива невозможно, попробуйте смоделировать его действие. Для этого прижмите локти к корпусу и поворачивайтесь на одной ноге, не сходя с места. Внимательно следите за кадрированием каждого снимка (уровень горизонта), стараясь не менять положение камеры при повороте.

Если найти место для установки ножек штатива в разложенном состоянии не удается, сложите ножки для получения штатива с одной ножкой, позволяющего обеспечить устойчивое положение фотоаппарата при съемке.

Для кадрирования и съемки используйте видоискатель фотокамеры (вместо ЖК-экрана видоискателя).

* Эта функция может отсутствовать в имеющейся фотокамере.

Перекрытие фотографий К началу страницы

Область перекрытия фотографий должна составлять от 25% до 50%
При съемке обеспечьте область перекрытия кадров от 25% до 50%. Обеспечение одинакового значения перекрытия для разных снимков необязательно, достаточно примерной оценки.

Для широкоугольных объективов область перекрытия должна быть больше (50%).

Создание групп фотографий К началу страницы

С помощью одного из двух описанных ниже способов создания групп фотографий можно упростить создание панорамы в программе.

Снимайте отдельные кадры с интервалом не более 40 секунд
В программе есть уникальная функция, которая позволяет одним щелчком мыши выделить все фотографии, принадлежащие к одной панораме. Поскольку кадры панорамы обычно снимаются с небольшим интервалом (менее 40 секунд), для создания групп в программе используются данные о времени съемки (данные EXIF). Можно выделить всю группу фотографий, выделив одну из них.*

*Эту функцию можно отключить, сняв флажок «Автоматический выбор по группе».

Вставка разделительных кадров вручную
Простым способом отделения кадров одной панорамы от кадров другой служит вставка (съемка) между ними черных кадров. До начала съемки новой последовательности кадров закройте объектив куском плотной бумаги и сделайте снимок. После передачи фотографий в компьютер будет легко определить, где заканчивается одна последовательность кадров и начинается другая.

Советы общего характера К началу страницы

При сшивке фотографий с ощутимыми различиями в значениях параметров на сшитом панорамном изображении могут появиться заметные расхождения. При возникновении таких дефектов следует перед сшивкой подстроить параметры яркости и контрастности отдельных кадров путем их редактирования с помощью программных средств, таких как ArcSoft PhotoStudio.

При съемке кадров для панорамы не используйте сверхширокоугольные объективы (такие как «рыбий глаз»). Сверхширокоугольные объективы создают искажения по краям каждого снимка, затрудняя их сшивку.

При съемке для панорамы горизонтальной ориентации следует убедиться в том, что при текущей настройке зума в кадр помещаются самые высокие объекты сюжета. Рекомендуется оставить дополнительное место для обрезки панорамы после сшивки.

При съемке кадров для горизонтальной панорамы следует сделать два дополнительных снимка с каждого конца панорамы (слева и справа), чтобы обеспечить дополнительное место для обрезки.

Для создание горизонтальной панорамы с увеличенной высотой снимите все кадры панорамы с поворотом фотоаппарата на 90 градусов (в портретной ориентации).

Программы Panorama Maker позволяет превратить обычный объектив фотоаппарата в широкоугольный объектив со сверхвысоким разрешением. Просто снимите от 2 до 4 кадров и сшейте их.

Включите функцию отображения сетки на видоискателе фотоаппарата. Отображение линий сетки на видоискателе позволяет проще выдержать уровень фотоаппарата при съемке серии кадров для панорамы, особенно при съемке без штатива. Функция отображения сетки на видоискателе также полезна для определения нужной области перекрытия кадров.

Обычно для сшивки используется область перекрытия в 50%. Для более точного определения размеров области перекрытия включите на фотоаппарате функцию отображения сетки на видоискателе.

Для предотвращения дублирования объектов на панорамном изображении не используете перекрытие кадров более 80%. Для более точного определения размеров области перекрытия включите на фотоаппарате функцию отображения сетки на видоискателе.

На панорамном изображении можно создать эффект многократного присутствия одних и тех же людей, сняв их на различных кадрах и на различной дистанции.

Проверьте, поддерживается ли имеющимся принтером печать на плакатной бумаге. Если да, то попробуйте распечатать созданные панорамы на длинных листах плакатной бумаги для фотопечати – она прекрасно подходит для заключения в рамку.

© 2011 ArcSoft, Inc. Все права защищены.