Печать данной страницы
Контрольный список для фотографирования Распечатайте этот контрольный список и воспользуйтесь им при съемке фотографий для создания панорамы.

> - Отключите автоматическую экспозицию.
> - Отключите автоматический баланс белого.
> - Отключите вспышку.
> - Используйте одинаковое значение экспозиции (при необходимости с небольшими изменениями).
> - Используйте одинаковое значение фокусного расстояния для всех фотографий панорамы.
> - Используйте одинаковое значение размера и качества для всех фотографий панорамы.
> - По возможности используйте ШТАТИВ – особенно для съемки объектов, находящихся рядом с фотокамерой.
> - При невозможности использования штатива прижмите локти к корпусу и поворачивайтесь вокруг одной точки, сохраняя неизменным уровень фотокамеры.
> - Для всех снимков область перекрытия должна составлять не менее 25%.
> - При использовании широкоугольных объективов область перекрытия должна составлять 50%.
> - При съемке круговых панорам обеспечьте достаточную область перекрытия первого кадра с последним – отметьте начальную точку на штативе с помощью кусочка липкой ленты.
> - Создайте группы фотографий по времени съемки – интервал между съемкой отдельных кадров не должен превышать 40 секунд.
> - Добавьте между последовательностями снимков визуальные разделители (черные кадры) – воспользуйтесь для этого крышкой объектива или кусочком плотной бумаги.
> - Учтите, что при сшивке фотографий с движущимися объектами могут возникнуть проблемы.
> - Учтите, что сшивку сюжетов с небольшим количеством деталей (например, безоблачное небо над гладкой морской поверхностью) осуществлять сложнее.

© 2011 ArcSoft, Inc. Все права защищены.