파노라마로 멋진 사진 촬영하는 방법 |

| 여기에 포함된 지침 및 정보는 파노라마로 사진을 찍는 것과 관련된 기술적 문제에 대한 궁금증을 풀어 드립니다.

| 이상적인 카메라 설정 | 이 페이지 인쇄
| 삼각대 사용
| 사진 오버랩
| 사진 그룹 생성
| 일반 탭
| 사진 촬영 점검 목록

| 이상적인 카메라 설정 맨위 수동 노출 설정* 조리개 우선 또는 셔터 우선 모드에서 피사체의 노출을 측정하고, 노출과다를 피하기 위해 가장 밝은 영역에서 노출계를 읽은 후, 수동으로 전체 사진의 조리개와 셔터 속도를 고정하십시오. 이유: 카메라가 촬영할 때마다 자동으로 노출을 조절하면 빛의 미묘한 변화가 두 개의 겹치는 사진의 해당 영역을 완전히 다르게 보이게 할 수 있습니다. 이러한 경우 최종 파노라마는 커다란 밝고 어두운 밴드를 가지게 됩니다.

자동 화이트 밸런스 끄기*
자동 초점을 Off 상태로 설정하십시오. 파노라마 순서대로 모든 사진에 동일한 초점 거리를 사용하십시오.

이유: 다른 초점 길이를 사용하면 스티치를 하는 동안 해결할 수 없는 불일치가 발생할 수 있습니다.

자동 화이트 밸런스 끄기*
카메라의 자동 화이트 밸런스 기능을 끕니다. 화이트 밸런스를 수동으로 설정하며 동일한 설정을 파노라마의 모든 촬영에 사용합니다.

이유: 자동 화이트 밸런스 설정이 켜지면 조명 상태가 약간 변할 경우, 한 사진의 색상이 다음 사진의 색상과 현저하게 차이가 날 수 있습니다.

단일 노출 설정 사용*
촬영 전에 카메라의 노출계를 사용하여 모든 종류의 촬영에 맞는 노출 수준을 찾아서 사용합니다. 반드시 다른 노출 수준을 사용하여 촬영해야 하는 경우에는(빛의 극적인 변화를 연출하는 것과 같은 이유로) 처음 정한 노출 수준과 가장 근접하게 설정합니다.

이유: 일반적으로 파노라마 이미지는 일정한 조명에서 더 잘 스티치됩니다. 노출 설정의 변경으로 두 사진의 완전 동일한(겹치는) 영역이 전혀 다르게 보일 수 있습니다. 이럴 경우 최종 파노라마에는 띠가 나타날 수 있습니다.

플래시 끄기
플래시를 사용하지 않습니다. 카메라의 자동 플래시 기능이 있을 경우 끄십시오.

이유: 카메라 플래시에는 제한된 범위 및 제한된 적용 분야가 있으므로 촬영을 할 때마다 모양과 위치가 바뀌는 그림자를 만들 수 있습니다. 이러한 불일치는 인접한 사진의 해당 부분을 소프트웨어가 인식하기 어렵게 합니다.

크기 또는 품질 설정 변경 금지
모든 촬영에 대해 동일한 사진 크기(해상도)와 사진 품질(예: 미세)을 사용합니다.

이유: 크기가 다른 사진은 스티치할 수 없습니다.

* 카메라 모델에 따라 이 기능 또는 옵션이 없을 수 있습니다.

삼각대 사용 맨위

삼각대를 최대한 활용
파노라마용으로 사진을 찍을 때 모든 촬영에서 카메라의 위치를 동일한 면에 고정하는 것이 중요합니다. 가장 쉬운 방법은 삼각대를 이용하는 것입니다.

360도 파노라마를 찍을 경우, 삼각대의 높이가 첫번째 촬영에서 마지막 촬영까지 서로 같도록 해줍니다.

삼각대에 내장형 레벨이 없을 경우 카메라의 Hot shoe*에 맞는 수평기(spirit level)를 카메라 매장에서 구입할 수 있습니다.

특별한 경우를 제외하고 항상 삼각대 지참
삼각대를 사용할 수 없는 경우 대신 팔꿈치를 몸에 대고 다리로 지탱하여 돌며 촬영합니다. 매번 촬영할 때의 프레임(수평선)에 특히 주의하면서 몸을 돌릴 때 카메라 높이를 유지합니다.

삼각대를 설치할 만한 적합하게 평평한 장소를 발견할 수 없으면 삼각대 다리를 모노포드로 만들어 카메라를 고정시켜 사진을 촬영하십시오.

카메라의 뷰파인더(LCD 대신)를 사용하여 사진을 촬영합니다.

* 카메라 모델에 따라 이 기능 또는 옵션이 없을 수 있습니다.

사진 오버랩 맨위

25% - 50% 오버랩 사용
25%와 50% 오버랩 사이를 사용하여 사진을 찍습니다. 매번 촬영할 때 동일한 양의 오버랩을 사용하지 않아도 되며 대략적인 오버랩도 무방합니다.

각도가 넓은 렌즈는 더 많은 오버랩(50%)을 사용합니다.

사진 그룹 생성 맨위

사진 그룹을 만들기 위해 다음 중 하나 이상의 방법을 사용하면 소프트웨어에서 파노라마를 만들기가 수월합니다.

40초 이내에 연결 사진 촬영
이 프로그램에는 한 번의 클릭으로 동일한 파노라마 순서에 속하는 모든 사진을 지능적으로 선택하는 독특한 기능이 있습니다. 일반적으로 파노라마 사진은 빠른 순서(40초 미만 간격)로 촬영하기 때문에 이 프로그램은 촬영 시간(EXIF 데이터)을 사용해 그룹을 만듭니다. 그룹에서 하나의 사진을 선택하여 전체 그룹을 선택합니다.*

*이 기능은 그룹별 자동 선택 옵션을 선택 해제하여 비활성화할 수 있습니다.

디바이더 샷을 수동으로 삽입
하나의 순서로 파노라마 사진을 분리하는 간단한 방법은 그 사이에 빈 사진을 넣는(찍는) 것입니다. 새로운 순서를 시작하기 전에 렌즈 뚜껑이나 두꺼운 종이를 사용해 카메라를 가리고 사진을 찍습니다. 사진을 컴퓨터에 전송하면 한번의 순서가 끝나는 곳과 다음 시작 지점을 쉽게 확인할 수 있을 것입니다.

일반 팁 맨위

분명한 다른 값을 가지고 있는 사진을 스티칭하면 뚜렷한 밴딩 효과가 스티칭 결과에 나타납니다. 이같은 문제가 있다면, 스티칭하기 전에 ArcSoft PhotoStudio 같은 사진 편집 응용프로그램을 사용하여 사진의 밝기와 대비를 조절할 수 있습니다.

파노라마 사진을 촬영할 때는 초광각 렌즈(예: 어안 렌즈)를 사용하지 마십시오. 초광각 렌즈는 사진의 모서리에 왜곡을 만들어 스티칭을 어렵게 합니다.

수평형 파노라마 사진을 촬영할 때에는 경치 중 가장 높은 피사체가 현재 줌 수준에서 사진에 맞도록 조정하십시오. 스티칭을 끝낸 후 파노라마 사진 절단에 필요한 여분의 공간을 남기는 것이 좋습니다.

수평형 파노라마 사진을 촬영할 때, 각 끝 부분(왼쪽 끝 및 오른쪽 끝)에 사진을 한 장 더 촬영하면 절단할 공간이 더 많아 집니다.

비교적 긴 형태의 수평형 파노라마 이미지를 만들려면 카메라를 90도 회전(세로)하여 전체 순서를 촬영하십시오.

Panorama Maker는 일반 카메라 렌즈를 고해상도 광각 렌즈로 바꿉니다. 사진을 2장 내지 4장 촬영하여 스티칭하십시오.

카메라의 눈금 표시 기능을 ON 상태로 설정하십시오. 뷰파인더의 눈금선 표시를 이용하면 특히 삼각대를 사용하지 않고 일련의 파노라마 사진을 촬영할 경우, 카메라의 수평을 더 쉽게 유지할 수 있습니다. 눈금 표시는 정확한 중첩 정도를 결정할 때도 유용합니다.

보통 50% 중첩이 스티칭에 가장 적절합니다. 중첩 정도를 결정하는 데에 도움이 필요하면 카메라의 눈금 표시기능을 ON 상태로 설정하십시오.

파노라마에 피사체 중복을 피하려면 80% 이상의 중첩은 사용하지 마십시오. 적절한 중첩 정도를 결정하는 데에 도움이 필요하면 카메라의 눈금 표시기능을 ON 상태로 설정하십시오.

촬영 장소와 거리에 변화를 주어 촬영하면 동일한 파노라마에서 인물을 여러번 나타나게 하여 신기한 사진을 만들 수 있습니다.

프린터가 배너 인화지를 지원하는지 확인하십시오. 지원하는 경우에는 프레이밍에 적합한 긴 배너 인화지에 파노라마 작품을 인쇄해 보십시오.

Copyright © 2011 ArcSoft, Inc. All rights reserved.