30 * * * * ? | 每半分钟触发任务
30 10 * * * ? | 每小时的10分30秒触发任务
30 10 1 * * ? | 每天1点10分30秒触发任务
30 10 1 20 * ? | 每月20号1点10分30秒触发任务
30 10 1 20 10 ? | 每月20号1点10分30秒触发任务
30 10 1 20 10 ? 2011 | 每年10月20号1点10分30秒触发任务
30 10 1 20 10 ? 2011 | 2011年10月20号1点10分30秒触发任务
30 10 1 ? 10 * 2011 | 2011年10月每天1点10分30秒触发任务
30 10 1 ? 10 SUN 2011 | 2011年10月每周日1点10分30秒触发任务
15,30,45 * * * * ? | 每15秒，30秒，45秒时触发任务
15-45 * * * * ? | 15到45秒内，每秒都触发任务
15/5 * * * * ? | 每分钟的每15秒开始触发，每隔5秒触发一次
15-30/5 * * * * ? | 每分钟的15秒到30秒之间开始触发，每隔5秒触发一次
0 0/3 * * * ? | 每小时的第0分0秒开始，每三分钟触发一次
0 15 10 ? * MON-FRI | 星期一到星期五的10点15分0秒触发任务
0 15 10 L * ? | 每个月最后一天的10点15分0秒触发任务
0 15 10 LW * ? | 每个月最后一个工作日的10点15分0秒触发任务
0 15 10 ? * 5L | 每个月最后一个星期四的10点15分0秒触发任务
0 15 10 ? * 5#3 | 每个月第三周的星期四的10点15分0秒触发任务

特殊字符 | 说明
* | 通配符，任意值
? | 无特定值。通常和其他指定的值一起使用，表示必须显示该值但不能检查
- | 范围。e.g.小时部分10-12表示10:00，11:00，12:00
, | 列分隔符。可以让你指定一系列的值。e.g.在星期域中指定MON、TUE和WED
/ | 增量。表示一个值的增量，e.g.分钟域中0/1表示从0开始，每次增加1min
L | 表示Last。它在日期和星期域中表示有所不同。在日期域中，表示这个月的最后一天，而在星期域中，它永远是7（星期六）。当你希望使用星期中某一天时，L字符非常有用。e.g.星期域中6L表示每一个月的最后一个星期五
W | 在本月内离当天最近的工作日触发，所谓的最近工作日，即当天到工作日的前后最短距离，如果当天即为工作日，则距离是0；所谓本月内指的是不能跨月取到最近工作日，即使前/后月份的最后一天/第一天确实满足最近工作日。e.g. LW表示本月的最后一个工作日触发，W强烈依赖月份。
# | 表示该月的第几个星期，e.g. 1#2表示每一个月的第一个星期一
C | 日历值。日期值是根据一个给定的日历计算出来的。在日期域中给定一个20C将在20日（日历包括20日）或20日后日历中包含的第一天（不包括20日）激活触发器。例如在一个星期域中使用6C表示日历中星期五（日历包括星期五）或者第一天（日历不包括星期五）