软件版本	  备注

Twin V2.8	   1、增加MP760、XMP-32R/T。
                   2、口令现为九级。
                   3、增加I/O点切换设置画面
                   4、增加走马灯功能

Twin V2.83	   1、增加报警列表
                   2、优化了与信捷变频器的通讯

Twin V2.85	   1、OP560-L OP560-T MP760-T专用软件，由于以上三种产品采用面板按键输入，对于小数                                        点的处理，需要与TP系列区分开来。以后的版本仍然可以支持OP560和MP760。

Twin V2.87	   1、增加TP的多屏一机，增加6万色的760彩屏。

Twin V2.88	   1、增加画面工程的上载功能。

Twin V2.94	   1、增加时间曲线趋势图。

Twin V2.99         1、 剔除无效的undo动作。
                   2、进行替换功能时，将不更改数据类型。
                   3、增加表格、圆角矩形、平移动画、旋转动画功能。
                   4、事件消息命令中可指定缩放的倍数。
                   5、 电机:改变界面按钮的位置并增加保存外观的功能。
                   6、 XY曲线：当没有背景时,隐藏掉矩形的边框。
                   7、 支持导入、导出CSV 文件到TW 工程中。
                   8、 新增机型 TW765-M。
                   9、 增加了画面、窗口 背景色的功能。
                   10、 修正没有前导零时候的BUG。
                   11、 PSB个数可动态指定。
                   12、优化了打印过程，行尾空白将会跳过。
                   13、 对于画面，去掉"边框类型"属性。
                   14、 Modbus RTU ：可选择是否对双字进行高低字节交换。


TWin V2.A       1、TH屏专用软件。


TWin V2.A.2     1、修正部分bug。


TWin V2.B       1、适用TH屏硬件版本2.B产品。

TWin V2.C       1、适用TH屏硬件版本2.C产品。

TWin V2.C.1     1、解决了2.C屏幕不好校准的问题。

TWin V2.C.2     1.打开老版本文件保存时，作的备份文件(原文件路径名加 _文件版本号)
                2.对于复制、粘贴，也可以撤销
                3.增加功能:报警画面增加背景色设置。
                4.输入负数时候,可以先输入'-'号
                5.修正了 XY折线图、XY趋势图、时间趋势图、通用表格、数据表格
                6.拨码开关2 : 5-8 短接，拨码开关3 : 校准触摸板
                7.对于TH，增加了PHW（52万个寄存器）、PRW （1000个寄存器）；注：PHW 需要在订货的时候特殊注明才存在                  ;并且TH465是没有PHW的，其只有PRW。     
                8.部件“事件信息”中可用俄文
                9.设置的密码限制为00000000~99999999
               10.改变 模拟触摸键 的校准方法（采用微软公司的方法）
               11.改变了 Beeper元件驱动蜂鸣器的方式
               12.Omron PLC : 修正通讯字符间超时
               13.Keyence PLC 支持更多的部件: MR, LR, CR, TM, EM, FM, CM
               14.增强功能:数据输入、Asc输入、中文输入、画面跳转、通用表格可以选择弹出的键盘，键盘制作更精美。
               15.表格模板界面，取消掉间接指定
               16.TH765M : 上下显示区域全部可见，像素较之前大，为800*480.
               17. 加上了CSV 数据采集导出、导入/导出 功能
               18.TH-765M、TH-865M、TH-A61M 的FLASH 画面容量达128M.


TWin V2.C.3    1、导出CSV数据时，“文件名加后缀编号”和“日期指定文件名”添加“重复导出标题”选项
               2、子功能“导出CSV”,“导入CSV”中添加了导出控制页面（导出进度，导出状态，导出结果）
               3、升级历史事件
               4、在 报警列表 和 走马灯 中，添加 可变文字串
               5、高版本Exe打开低版本文件 保存时，备份低版本文件
               6、走马灯的消息可单独复制粘贴
               7、报警列表的消息可单独复制粘贴
               8、在工具->选项中添加了 “用户模式”按钮，用以更改用户模式
               9、support AB Micrologix,SLC PLC (DF1 protocol)
               10、事件中可以显示俄文
               11、TH765M : 上下显示区域全部可见
               12、TH Series : 在强制模式下,显示提示信息
               13、拥有nand的th系列在加载工程时,显示欢迎画面
               14、启动时，加载工程过程中，显示进度条
               15、在用2.C.3 打开低版本软件 并保存时，会自动生成一个备份文件，比喻之前的程序文件是2.99,那么备份文                   件就叫“名称-2.99.twp”，备份文件 仍能被2.99软件所打开。


TWin V2.C.4    1、修正上一版本的部分bug。

   
TWin V2.C.5    1.  支持Q系列PLC ：Q00,Q00U PLC
               2.  在选型列表里开放所有触摸屏产品系列，TP，MP等,TH分为MT、UT、ET。
               3.  支持TH765-N的选型。
               4.  增加 带按键的TH触摸屏 MH765 这个选型 (同时它也是XMH-30的显示器选型)
               5.  该版本的PC组态 可通过因特网，实现电脑访问G-BOX，T-BOX。
               6.  节省下载画面时间。下载时，缩短准备时间。
               7.  图片编辑更快。拉伸图片时，加快处理速度
               8.  PlC通讯参数设置中添加了56000，57600波特率选项。
               9.  导入导出文件号由三位,改为四位  比如：编号为1的文件，导出名称为0001.csv。之前版本为001.csv.
               10. 现在总共有四种语言的软件： 英文，德文，韩文，中文， 这次增添了德文。
               11. Xinje_XC、Delta、ModbusRTU，可设置数据接受超时。 PFW28：download 口；PFW38 ：PLC 口；PFW48：                   com3 储备；PFW58：com4 储备；默认值为1000ms .。
                   作用： 缩短此时间，即使在通讯不上的情况下，操作速度亦不受影响。

               12. 将OEMax NX7系列的自定义协议中的默认站号修改为1（原来是255）。
               13. Schneider Twido PLC, 在使用双字显示时， 高低字交换。
               14. 在数据采集导出时，按实际采集行数导出，不再以全0的方式导出未采集的后续行。
               15. 在同一个文字串里，多行文字显示时可以左对齐。之前版本不可。
               16. XY折线图:屏蔽掉背景透明按钮，默认为不透明。
               17. 数据采集导出 只采集word类型的对象，把byte类型的对象从对象列表中删除掉
               18. 在TP系列中去掉已经停产的型号,对于已停产的屏文件，如果打开其用户工程文件时，会提示“the panel                    is invalid in this version”的错误信息。
               19. OP系列屏，通用表格按钮被隐藏
               20. TP&&OP&&MP不支持XY折线图，此版本屏蔽掉XY折线图,若工程中存在XY折现图,下载时将报警。


TWin V2.C.5.b  1、临时版V2.C.5.b，版本发布日期2010.10.18。
	       2、修正bug: 对于TP显示器的PLC口的RS485通信，未切换发送、接收方向控制。
	       3、对于信捷XC、Delta、ModbusRTU，区分出发送广播。
	       4、Modbus RTU : 增加了对4x位的读写。



TWin V2.C.6     // 增加了宏定义（C语言脚本）。
		// 修正了部分bug。
		// 增大了XC寄存器地址范围，达到PLC的正确值。
		// 增加了设备：安川Σ伺服（Yaskawa_sigma）。
		// 增加新机型：THA62系列。
		// 软件模拟：更正旋转动画异常。
		// 可以输入十六进制数据。
		// 修正数据转换元件，源数据类型为float目标数据类型为int时，计算错误。
		// 修正密码功能。
		// 在下载时，对Download口的RS485方向进行控制。



TWin V2.C.6i    1、支持TAIAN TP03 series PLC。
                2、调整CAD的画图功能。           



TWin V2.D.2c   

1、不支持V2.A之前的工程。(需将工程文件升级为V2.A或更高版本)。打开工程文件时，首次保存工程之前，先备份原工程。
2、支持TE系列、TG765-XT系列显示器。
3、支持XD系列PLC。
4、支持多国语言功能
5、支持以太网设备。
6、中文输入,属性页可修改字体(修改的是系统中文字体)。
7、支持撤销、重做功能，保存工程后，不支持撤销重做
8、切换显示器时，除Common Screen号画面之外，其他系统画面全部替换为当前工程模板中的系统画面。
9、新建画面时，画面ID可修改。
10 画面65001~65535全部定义为公共画面。
11 素材库，记住上次选择的目录。					
12、数据表格支持中文、字符、十六进制显示。
13、导入导出支持中文、字符、十六进制操作。导入、导出部件支持动态指定文件名。
14、增加了冲床圆孔的显示功能。
15、增加了绗缝机功能，绗缝机走刀速度进行了优化。
16、批量复制，地址递增添加段数设定。
17、支持字体整体设置。
18、支持视觉监控画面在不连相机时，画面正常显示。
19、支持最多6个以太网设备。
20、视觉显示增加彩色显示。
21、键盘支持十六进制。
22、数据输入和数据显示支持数据转换。
23、支持文字部件显示控制。
24、四则运算支持上下限限制。
25、仪表数据可设定数据类型。
26、字符串输入：结尾符后的寄存器内容清零。
27、滚屏文字速度可设定，单位为100ms.
28、优化旋转动画部件。
29、机器视觉图像元件支持缩放、移动，可以选择不同图像文件，支持ModbusTCP和视觉图像元件同时使用。
30、窗口中输入数据时，在合适位置弹出窗口键盘。
31、TG系列PFW可用区域增加到8M。
32、数据输入 : 上下限支持寄存器动态指定。
33、添加了帮助文档。
34、棒状图上下限支持寄存器指定。
35、打印机的设置全部放到系统设置里面了。

		