[FLASHINFO]
FLASHNAME=TH58NVG4D4C
FLASHMANUFACTURER=02
FLASHTYPE=04
FLASHCHIPNUM=1
BLOCKNUMBERPERCHIP=8192
PAGENUMBERPERBLOCK =128
SECTORNUMBERPERPAGE=4
ADDRESSBYTENUMBER= 5
CACHESUPPORT=0
COPYBACKSUPPORT=0
ProductorVersionAddr=NT2033CMS
ZONESHIFTBIT= 15
BLOCKLOGSHIFTBIT= 9
BLOCKPHYSHIFBIT=7
MASKDATA=03FF
CYCTIME=21
CHIPZONENUMBER=16
TOTALZONENUMBER=16
TWOPLANESUPPORT=1
PANELSHIFTBIT=18
MASKZONEH=1
MASKZONEL=7
ZONESHIFTBITH=1
ZONESHIFTBITL=3
REAPLACEBLOCK=0
PARTIALSUPPORT=0
IIRStep=128
[ODSCAN]
ODSCAN_CODE=odscan.bin
ODSCAN_ADDR=0C00
ODSCAN_CMD_PTR=7ed2
ODSCAN_CMD_LEN=1
[ODFACT]
ODFACT_CODE=odfactmlc.bin
ODFACT_ADDR=0C00
ODFACT_CMD_PTR=7e78
ODFACT_CMD_LEN=1
[PACTH]
PATCHFILE=patch.bin