[FLASHINFO]
FLASHNAME=TH58NVG1S3aTG
FLASHMANUFACTURER=02
FLASHTYPE=02
FLASHCHIPNUM=1
BLOCKNUMBERPERCHIP=2048
PAGENUMBERPERBLOCK =64
SECTORNUMBERPERPAGE=4
ADDRESSBYTENUMBER=5
CACHESUPPORT=1
COPYBACKSUPPORT=1
ProductorVersionAddr=NT2033CMS
ZONESHIFTBIT= 15
BLOCKLOGSHIFTBIT= 8
BLOCKPHYSHIFBIT=6
MASKDATA=FF
CYCTIME=21
CHIPZONENUMBER=4
TOTALZONENUMBER=4
TWOPLANESUPPORT=0
PANELSHIFTBIT=0
MASKZONEH=0
MASKZONEL=0
ZONESHIFTBITH=0
ZONESHIFTBITL=0
REAPLACEBLOCK=0
PARTIALSUPPORT=0
IIRStep=128
[ODSCAN]
ODSCAN_CODE=odscan.bin
ODSCAN_ADDR=0C00
ODSCAN_CMD_PTR=7EB8
ODSCAN_CMD_LEN=4
[ODFACT]
ODFACT_CODE=odfactslc.bin
ODFACT_ADDR=0C00
ODFACT_CMD_PTR=7E72
ODFACT_CMD_LEN=1
[PACTH]
PATCHFILE=patch.bin
[REDANT]
REDANT_CODE=REDANT_CODE.bin
REDANT_ADDR=0C00
REDANT_CMD_PTR=7C69
REDANT_CMD_LEN=1
