[Installation]
Product=685
Configuration=SUXML.DLL
UI=SUhp1020.DLL
Driver=SDhp1020.DLL

[Units]
MarginPerInch=300
MarginPerCM=118     ; 300/2.54
ExtentPerInch=100

[PrinterName]
0=HP LaserJet 1020
1=HP LaserJet 1022
2=HP LaserJet 1022n

[DefaultPrinter]
DefaultFeed=1
PrintQuality=600
YResolution=600
MarginEnglish=47,47,47,47
MarginMetric=47,47,47,47
Resolution=600
Formats=0,1,2,3,4,5,6
PrintProcessor=IMFPrint
DataType=IMF
MediaType=1
Papers=1,5,7,9,11,20,27,28,34,37,13,259,262,261,260,258,257,256
Media=260,261,512,267,262,265,513,258,1,514,515,516,263,2,273
Capabilities=1,2,3,4,7,9,10,11,12,13,14,15,16
Fields=1,2,3,4,9,10,11,12,13,15,16
Bins=7,4
Source=7
BinName=BinNameCassette
NUps=0,2,4,6,9,16
MinExtent=300,500
MaxExtent=850,1400
Aspect1=1
GCR=40
Data1=0
Dither=0
PlaneMode=5
EEDumpLine=0
PlaneBuffer=1
Data2=2
Color=1
SetupDLL=vshp1020,Setup
HalftoneKeys=1,12
SpatialReductionMethod=0
DepthReductionMethod=0
MaxPasses=8
MaxBytesPerPage=0
PixAlignY=4
;PixAlignX=256

[HP LaserJet 1020]
ResolutionXY=600,600
Data2=1

[HP LaserJet 1022]
ResolutionXY=600,600, 1200,1200

[HP LaserJet 1022n]
ResolutionXY=600,600, 1200,1200

; Instead of Upper Tray, since there's only one cassette
[BinNameCassette]
7=自动选择
4=手动进纸

[ATMOVE]
HP0=-16,-16,-16,-16
HP1=-14,-14,-14,-14
HP2=-12,-12,-12,-12

[PaperName]
;TRANSLATE THIS SECTION
1=Letter
5=Legal
7=Executive
9=A4
11=A5
13=B5 (JIS)
20=10 号信封
27=DL 信封
28=C5 信封
34=B5 信封
37=Monarch 信封
262=A6
257=16K
258=8.5x13
259=B5 (ISO)
260=明信片
261=双面明信片

[MediaName]
;TRANSLATE THIS SECTION
:DO NOT RENUMBER THE MEDIA TYPES _ RENUMBERING WILL MESS UP THE UI MESSAGE BOXES!!!
;The media order is controlled by the Media= key order in the section.
1=普通纸
261=卡片纸
513=信头纸
2=透明投影胶片
515=预先打孔纸
265=标签
260=证券纸
516=再生纸
512=彩纸
514=预先打印纸
263=粗糙纸
262=重磅纸 (90 - 105 g/m2)
267=信封
258=轻磅纸 < 75 g/m2
273=硫酸纸

[PaperSize]
262=1050,1480,2
257=775,1075,4
258=850,1300,4
259=1760,2500,2
260=1000,1480,2
261=1480,2000,2

[DefaultPaper]
2=1	; Canada
500=1	; Falkland Islands
501=1	; Belize
502=1	; Guatemala
503=1	; El Salvador
504=1	; Honduras
505=1	; Nicaragua
506=1	; Costa Rica
507=1	; Panama
51=1	; Peru
52=1	; Mexico
54=1	; Argentina
56=1	; Chile
57=1	; Colombia
58=1	; Venezuela
591=1	; Bolivia
592=1	; Guyana
593=1	; Ecuador
594=1	; French Guiana
595=1	; Paraguay
597=1	; Suriname
598=1	; Uruguay

[Halftone]
PrintQuality600.Data21=HP0
PrintQuality600.Data22=HP2
PrintQuality1200.Data21=HP1
