[2016.03.22] v1.62
1、修正内置资源（如ImageX、Ghost）的载入方式
2、修正部分语言描述内容，优化语言文件载入方式
3、修正程序启动时扫描硬盘过程中，某些情况下可能卡死的问题
4、修正与优启通（EasyU）的兼容性
5、优化部分代码执行逻辑

[2015.12.30] v1.61
1、更新内置的高版本BCDBoot到10.0.10586.0（TH2，1511）
2、更新内置的高版本ImageX到10.0.10586.0（TH2，1511）
3、优化扇区分区扫描代码
4、增加ImageX运行日志
5、配置文件新增DisplayImagexCommand配置键，可用于设置是否显示ImageX的“黑框”（默认不显示）
6、修正部分程序描述信息
7、其他代码微调

[2015.11.6] v1.60
1、新增ImageX映像恢复剩余时间预估功能
2、修正ImageX恢复UI的进度条代码
3、修正主程序对于管理员权限的请求方式
4、修正右上角IT天空官网URL
5、修正帮助文档部分文字描述BUG
6、修正自动忽略300M以下的.wim映像，解决误将PE映像显示于映像列表的问题
7、优化启动分区识别效率
8、内置Ghost、ImageX、Bootice等程序图标，便于PE下参数模式时设置快捷方式图标
9、其他代码微调

[2015.8.26] v1.59
1、ImageX改为双版本接管机制，ImageX 6.1+10.0，提高稳定性与兼容性
（1）在NT5PE（如2003PE）下，使用ImageX 6.1版备份与恢复映像
（2）在NT6PE（如8PE/10PE）下，使用ImageX 10.0版备份与恢复映像
（之前为照顾高版本ImageX无法在NT5PE下运行的问题，ImageX一直使用6.2这个中间版本）
2、BCDBoot改为双版本接管机制，BCDBoot 6.1+10.0，提高稳定性与兼容性
（1）在NT5PE（如2003PE）下，使用BCDBoot 6.1版修复NT6系统引导
（2）在NT6PE（如8PE/10PE）下，使用BCDBoot 10.0版修复NT6系统引导
（3）如果PE的BCDBoot版本更高，则以当前PE内的BCDBoot为准
（注意：在NT5PE下修复NT6 X64系统引导时，必然会导致一个报错，这是由BCDBoot程序特性决定的，请换用NT6PE）
3、为ImageX增加一个UI外壳，不再以命令提示符方式（黑框）显示
4、优化加载ImageX、Ghost等程序文件的方式
5、其他代码微调

[2015.7.21] v1.58
1、修正UEFI+GPT模式下，Ghost在特定条件下可能将映像恢复至非目标分区的问题，问题的触发条件为：
（1）UEFI+GPT模式 （2）Ghost恢复GHO映像 （3）除MSR、EFI和普通分区外，存在特殊（隐藏）分区
2、修正语言文件、帮助文档的载入方式，提高速度和稳定性
3、修正“高级”页面，映像列表只显示30个子映像的问题
4、删除部分无用代码
5、变更编译方式

[2015.4.22] v1.57
1、修正v1.56版中，于x64系统启用x86程序时提示文本的描述错误
2、略微增加内存占用率，但有效提升程序运行稳定性

[2015.4.16] v1.56
1、修正当NT6系统分区内已存在启动文件时，若启动分区与系统分区不同盘，依旧向启动分区修正启动文件
（之前有反馈称.gho映像在UEFI+GPT模式下无法启动，其实这与.gho或.wim无关，只是系统映像里已包含了启动文件，所以EIX选择不修复，而现在会进行修复）
2、优化并调整NT6系统引导修复策略，对系统条件进行更为细致的判定，以适应更多引导方式
3、新增自动检测目标系统语言，在修复繁体中文系统（台版/港版）EFI引导时不再造成语言问题
4、新增自动忽略U盘装机助理PE的wim映像，不再将其加入映像列表，避免误操作
5、新增自动忽略原版NT6系统的boot.wim映像，不再将其加入映像列表，避免误操作
6、微调运行日志
7、微调ImageX备份NT6系统时的“自动忽略系统垃圾”功能
8、修正个别代码逻辑，提升执行效率

[2015.4.7] v1.55
1、新增对NT6系统备份时，智能忽略更多系统垃圾的功能，缩减映像体积
2、新增当备份.wim映像时，“映像描述”如果为空，则自动以当前系统时间作为映像描述
3、新增自动屏蔽可能影响.wim映像信息读取的特殊字符
4、修正预判定提示为中文
5、修正当目标路径带有多个空格时，可能引发备份失败的BUG
6、其他细节修正

[2015.1.20] v1.52
1、修正在UEFI+GPT模式下，当存在WRE分区时，导致无法正常获取分区列表的问题（感谢PspL、liuqj1228、Devil1027的反馈）
2、修正BIOS+MBR模式下对NT6“系统保留”分区的识别
3、修正UEFI+GPT模式下对ESP分区的识别
4、修正UEFI+GPT模式下对WRE分区的识别
5、修正对USB总线的识别方法，提高识别效率
6、提升编译器版本

[2015.1.16] v1.51
1、修正Bcdboot.exe的装载机制，避免因Bcdboot版本问题而引发的引导修复失效（感谢chiannet的技术支持）
2、修正部分繁体中文描述，加入繁体中文帮助文档（感谢KDPA119的反馈）
3、修正Debug系统的部分日志逻辑，增加信息
4、微调部分文字描述
5、微调部分代码执行逻辑

[2015.1.14] v1.50
1、在“UEFI+GPT”模式下恢复系统映像后，自动尝试在ESP分区内写入引导文件
（此前有EIX不支持UEFI+GPT的说法，虽然EIX长达一年未更新，但之前的更新中已包含了对GPT分区的识别）
（出现上述问题的用户，请检查你是否的确在UEFI模式下，而非UEFI兼容模式，或进入了非UEFI的PE）
（“UEFI+GPT”模式下启动系统，需要为之创建100MB FAT/FAT32格式的ESP分区，详见帮助中“引导”相关说明）
2、更新内置的 Bcdboot.exe 至 6.3.9600.16384，支持创建UEFI引导文件
3、更新内置的 Bootice.exe 至 1.331，并加入x64版，对x64系统支持更好
4、加入Debug系统
5、优化语言系统，界面支持繁体中文
6、自动识别U盘装机助理，不会误将U盘装机助理PE的WIM映像当做系统映像显示在映像列表中
7、新增不扫描标志，在任何分区根目录下放置 EixNoScan.flg 文件，将不再扫描此分区下的映像文件
8、提升编译器版本，修正编译方法
9、其他代码逻辑优化与修正

[2013.9.4] v1.31
1、简化内置程序，不再包含多个版本
（1）仅内置Ghost11.5.1与ImageX6.2
（2）弃用/Ghost_[版本]、/Ghost_[版本]_z9类参数，统一为/Ghost、/Ghost_z9
（3）弃用/ImageX_[版本]类参数，统一为/ImageX
（4）配置文件弃用的[Config]段
（5）配置文件新增[Exe]段，可自定义使用外置Ghost、ImageX或Bootice
2、分化为x86和x64两个版本，
（1）独立编译为EasyImageX_x86.exe和EasyImageX_x64.exe
（2）EasyImageX_x86.exe用于32位系统，内置32位的Ghost与ImageX
（3）EasyImageX_x64.exe用于64位系统，内置64位的Ghost与ImageX
3、修正64位PE下分区格式化错误问题
4、更新Bootice为1.1.1版
5、忽略256M以下的wim文件，避免误恢复
6、重新优化整理程序内置资源
7、修正代码编译方式，提高运行效率

[2013.8.5] v1.30
1、修正个别低效率代码
2、修正代码编译方式

[2013.6.13] v1.29
1、鉴于近期发现Ghost12存在的BUG，回滚默认Ghost版本为11.51
2、取消“开发版”、“稳定版”标记，今后仅使用版本号

[2013.6.4] v1.28开发版
1、修正代码并更改编译方式
2、提高程序运行稳定性，减少异常退出

[2013.5.29] v1.27 开发版
1、增加预置Ghost映像密码功能，可根据映像名称自动获取配置文件中预先配置的密码
2、配置文件密码格式：[gho映像]=[密码]，例如 Win7.gho=123abc，详见配置文件
3、其他细节修正

[2013.3.26] v1.26 稳定版
1、修复个别文字说明错误
2、改善程序编译方法

[2013.3.20] v1.25 开发版
1、加入Ghost12版，并使默认Ghost版本为12
2、可使用参数 /ghost_1200和/ghost_1200_z9调用Ghost12的普通模式和极限压缩模式
3、更新GDisk到11.5.1.2297版
4、更新Bootice到1.04版
5、更新ImageX 6.1到6.1.7601.21716版
6、修正帮助文档部分内容

[2013.2.21] v1.22 测试版
1、使用新方法获取分区扇区信息，支持GPT分区
2、更新Bootice为1.02版
3、加入对移动硬盘的检测，移动硬盘与U盘标记相同，防止误恢复
4、其他细节修订

[2013.1.24] v1.21 稳定版（1.2.1.13）
1、自动忽略220M以下（1.0版为200M）的WIM子映像，避免误将PE恢复至系统的问题
2、修正主程序个别细节错误

[2012.9.27] v1.0 正式版 (1.0.0.6)
1、庆祝正式版发布
2、修正无配置文件的情况下，无法选中ImageX 6.2版本的问题
3、其他程序微调

[2012.9.15] v0.6开发版 (0.6.2.1)
1、加入 Windows 8 的 ImageX 6.2
2、命令行模式下，可用/imagex_62，直接调用ImageX 6.2
3、修正Win7/Win8安装后修正启动区的时机
4、加入中文软件名称

[2012.8.12] v0.5开发版 (0.5.2012.0812)
1、修正Ghost参数，提高Ghost恢复速度
2、默认Ghost程序修正为11.5.1
3、EIX可使用外部配置文件（eixConfig.ini）更改默认Ghost和ImageX版本
4、配置文件放置于可见区根目录或程序同目录下即可

[2012.7.23] v0.4开发版 (0.4.2012.0722)
1、修正NT6（Windows Vista/2008/7/2008R2/8）安装时，引导文件修复BUG
2、修正分区盘符存在“|”时导致的分区显示错误BUG
3、加入驱动器类型提示
4、加入蓝色标注U盘分区，避免误恢复
5、修正帮助文档中个别错误
6、修正个别Wim映像信息读取错误
7、请于Win7PE环境下采用EIX安装Win7/8原版映像
8、修正搜索映像时，针对U盘搜索二级目录，针对硬盘只搜索一级目录，加快搜索速度
9、修正忽略小于200M的映像文件，避免误将NT6原版PE作为映像恢复
10、增加Ghost、ImageX版本可选功能，见高级选项
11、修正默认使用Ghost 11.0.2和ImageX 6.1
12、取消/ghost和/imagex参数，更改为：
       /ghost_1102，直接调用Ghost 11.0.2
       /ghost_1102_z9，直接调用Ghost 11.0.2并启用最高压缩模式
       /ghost_1151，直接调用Ghos t11.5.1
       /ghost_1151_z9，直接调用Ghost 11.5.1并启用最高压缩模式
       /imagex_60，直接调用ImageX 6.0
       /imagex_61，直接调用ImageX 6.1
13、合并x86和x64版，今后不再单独提供x64版本

[2012.6.21] v0.3 开发版发布
1、增加直接调用NT6内核系统安装映像install.wim执行系统安装的功能
2、功能1支持Win Vista/2008/7/2008R2/8，但不建议使用这种方式，仍建议使用带有启动文件的映像进行系统部署
3、修改命令行参数为：
（1）/ghost，直接调用内置的ghost.exe
（2）/ghostz9，直接调用内置ghost.exe，并启用最高压缩模式
（3）/imagex，直接调用内置imagex.exe
（4）/bootice，直接调用内置bootice.exe

[2012.5.11] v0.2 开发版发布
1、本次更新以修正0.1开发版程序为主
2、修正数个逻辑问题，提高效率
3、修正恢复一半断电后，无法再向此分区内恢复系统的BUG
4、修正高亮映像选择时的提示语

[2012.4.26] v0.1[3] 开发版首次发布