このページを印刷 |

写真撮影のチェックリスト このチェックリストを印刷して、パノラマ写真を撮影するときにご利用ください。

> - 自動露出をオフにする。

> - オートホワイトバランスをオフにする。

> - フラッシュをオフにする。

> - 同一の露出設定を使用する（必要な場合の変更は近い設定で）。

> - 同じ焦点距離で撮影する。

> - 一連の撮影でサイズ/画質を統一する。

> - なるべく三脚を使用する（特に対象物がカメラの近くにある場合）。

> - 三脚がないときは、肘を硬く締めて片足でピボットし、カメラの水平を保つ。

> - 各ショットは少なくとも25%以上オーバーラップさせる。

> - 広角レンズを使用するときは、50%以上オーバーラップさせる。

> - 360度のパノラマ用写真を撮影するときは、360度以上撮影する。三脚にテープ等でマークを付ける。

> - 撮影時間をもとにグループを作成する。同じグループにするには、撮影と撮影の間隔を40秒以上あけないこと。

> - 分かり易いディバイダ（何も写っていない写真）を一連のパノラマ用写真と別のパノラマ用写真との間に挿入する。レンズキャップや厚紙を使用。

> - 動きのある被写体は、スティッチ時に問題発生の原因となることがあるため注意する。

> - ディテールがほとんど存在しない画面（穏やかな海の上の雲一つない空など）はスティッチ時に問題発生の原因となることがあるため注意する。

Copyright © 2011 ArcSoft, Inc. All rights reserved.