| Stampa questa pagina

Lista di controllo per fotografia Stampare questa lista di controllo e tenerla sempre con sé quando si scattano foto panoramiche.

> - Disattivare la funzione di esposizione automatica
> - Disattivare la funzione di bilanciamento automatico del bianco
> - Spegnere il flash
> - Utilizzare la stessa impostazione per l'esposizione (con lievi variazioni, se necessario)
> - Utilizzare la stessa lunghezza focale per tutti gli scatti della sequenza
> - Utilizzare le stessa qualità e le stesse dimensioni per tutti gli scatti della sequenza
> - Utilizzare sempre un cavalletto, se possibile, specialmente quando gli oggetti da fotografare sono vicini alla fotocamera
> - Se non si ha un cavalletto a disposizione, bloccare i gomiti lungo i fianchi e ruotare su se stessi facendo perno su un piede e facendo attenzione a mantenere la fotocamera allo stesso livello
> - Utilizzare un tasso di sovrapposizione di almeno il 25% per ogni foto
> - Utilizzare un tasso di sovrapposizione del 50% quando si usa una lente grandangolare
> - Quando si scattano panorami a 360°, scattare foto che vanno oltre i 360° – contrassegnare la posizione del cavalletto utilizzando del nastro adesivo
> - Scattare gruppi di foto ravvicinati nel tempo – non lasciar trascorrere più di 40 secondi tra uno scatto e l'altro
> - Inserire foto di separazione (scatti a vuoto) tra sequenze diverse, utilizzando un copriobiettivo o un cartoncino
> - Tenere presente che gli oggetti in movimento possono causare problemi quando si congiungono le foto
> - Ricordare che congiungere le foto di scene prive di dettagli (come un cielo sereno su un mare calmo) è più difficile

Copyright © 2011 ArcSoft, Inc. Tutti I diritti riservati.